====== Katzenklappe manual ====== {{ :haus:technik:manual:katzenklappe_manual.pdf |Katzenklappe manual}} ====== ECTIVE EDC80 Deep Cycle ====== Die EDC-Serie: Eine absolut zuverlässige und hochzyklenfeste AGM-Batterie zum unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis, für den täglichen Versorgungseinsatz im Wohnmobil, Boot sowie für Solaranwendungen und vieles mehr. {{:haus:technik:manual:technik:agm1.png?400|}} Bei der völlig wartungsfreien ECTIVE DEEP CYCLE handelt es sich um eine sogenannte AGM-Batterie oder auch "VRLA"-oder "Vliesbatterie" der neuesten Generation für den anspruchsvollen Versorgungseinsatz nach DIN EN 60254-1. Dank fortschrittlicher AGM-Technologie kann diese hochzyklenfeste Batterie liegend oder stehend verbaut werden, ein auslaufen ist unmöglich. Durch das VRLA-Überdruckventil ist ein sicherer Betrieb unabhängig von der Einbaulage gewährleistet. {{ :haus:technik:manual:edc_agm_80.pdf |Weitere Informationen können Sie aus dem Datenblatt entnehmen. }} Die wichtigsten Merkmale auf einen Blick: Absolut wartungsfrei, vollverschlossen und gasungsfrei, dadurch im Innenraum verbaubar! neueste AGM Technologie mit hochwertigen Separatoren * Durch niedrigen Innenwiderstand für dualen Betrieb (Starter- und Bordnetzbatterie) geeignet. * Sehr Lastresistent (auch im geringem Ladezustand) * mehrfach höhere Zyklenfestigkeit im Vergleich zu konventionellen Nassbatterien * Hohe Kapazität in Relation zum Gehäusevolumen * Lageunabhängig Kipp- und auslaufsicher * Sehr hohe Betriebssicherheit durch VRLA-Technik * Dicke Bleiplatten für hohe Zyklenfestigkeit, dadurch lange Lebensdauer auch bei häufigen Lade-/Entladezyklen * Besonders niedrige Selbstentladungsrate * Sehr resistentes Dauerstromverhalten * Sehr ausgewogene Ladefähigkeit (verträgt hohe Ladeströme ohne Schäden) * Die Batterie wird geladen geliefert und ist damit sofort Einsatzbereit. ===== Hebewerk ===== {{ :haus:technik:manual:hebelanlage_grundfosliterature-3982204.pdf |allg}} {{ :haus:technik:manual:grundfosliterature-5247338.pdf |Multilift}} {{ :haus:technik:manual:grundfosliterature-5269496.pdf |Steuergerät}}